Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования в т. ч. постоянного перепада давления (Δp-c). Насос можно эксплуатировать в режиме работы Δp-c только с внешним дифференциальным датчиком давления (комплект дифференциального датчика давления); его подключение не выполняется на корпусе насоса. Устройство CronoBloc-BL-E предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевых смесей без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Конструкция
•	 Одноступенчатый низконапорный центробежный насос
•	 Спиральный корпус блочного типа с размерами фланцев и корпуса согласно DIN EN 733, а также фланцами PN 16 согласно EN 1092-2
•	 Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, соединительным элементом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем
•	 Корпус насоса и соединительный элемент в серийном исполнении с катафоретическим покрытием
•	 Привинченный опорный цоколь при мощности электродвигателя до 4 кВт, привинченные ножки при мощности электродвигателя от 5,5 кВт
•	 Сильфонное скользящее торцевое уплотнение, независимое от направления вращения, с принудительной промывкой и рабочее колесо, снижающее кавитацию
•	 Скользящее торцовое уплотнение для перекачивания воды температурой до 140 °C. Допустимо применение гликолевой примеси температурой макс. +40 °C с объемной долей от 20 до 40 %

Серийное оснащениеЭкран насоса для индикации следующих параметров:

•	 способ регулирования Δp-c (постоянный перепад давления), ПИД-регулировка, n-постоянный (Режим управления);
•	 заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения);
•	 сообщения об ошибках и предупреждения;
•	 текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика);
•	 эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии);
•	 данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM);
•	 данные об устройстве (напр., название насоса);
•	 режим работы (только при применении с разветвленными трубопроводами: основной/резервный режим работы, параллельный режим работы двух насосов).

Однокнопочная панель управления для следующих функций:

•	 Вкл./выкл. насоса
•	 Установка заданного значения или числа оборотов
•	 Выбор режима работы и способа регулирования
•	 конфигурация рабочих параметров;
•	 квитирование ошибок.

Преимущества
•	 Интерфейсы: Управляющий вход «Выкл. по приоритету», аналоговый вход 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА для ручного режима управления (DDC) или дистанционного регулирования заданных значений, инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с устройством управления и сервисного обслуживания – IR-монитором/IR-накопителем Wilo, разъем для IF-модуля Wilo для связи с автоматизированной системой управления зданием, настраиваемая беспотенциальная система оповещения о неисправностях, эксплуатации и готовности
•	 Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем
•	 Встроенная система управления сдвоенными насосами
•	 Встроенная полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной системой отключения
•	 В серийном исполнении отверстия в корпусе электродвигателя для слива конденсата (при поставке отверстия закрыты)
•	 различные режимы работы для систем отопления (HV) или кондиционирования (AC);
•	 Блокировка доступа к насосу
•	 различные панели управления: стандартная/обслуживание

Принадлежности
•	 консоли для крепления к фундаменту;
•	 Комплекты дифференциального датчика давления для способа регулирования Δp-c
•	 IR-монитор
•	 IR-модуль
•	 IF-модуль PLR
•	 IF-модуль LON
•	 IF-модуль Modbus
•	 IF-модуль BACnet
•	 IF-модуль CAN
•	 Системы регулирования VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 13 бар (до +140 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2): PN 16 (PN25 по запросу)
Фланец с отверстием для манометра: R 1/8

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Насос с макс. диаметром рабочего колеса для определения MEI: BL32/170-5,5/2

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора: •
Класс эффективности мотора: IE4
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Создаваемые помехи: EN 61800-3
Помехозащищенность: EN 61800-3
Подключение к сети: 3~440 В, 50/60 Гц
Частота вращения N: 750 - 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 9.00 A
Макс. потребляемая мощность P1: 3.7 кВт
Номинальная мощность электродвигателя P2: 3 кВт

Вес

Вес, прим. m: 64 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2159699
Тип: CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1
Изделие: Wilo